Apparatuur: Automatische activering door bewegingssensor. Kan worden gebruikt als een security camera.Trillingen display vereenvoudigt de detectie modus.120 ° Groothoeklens.Automatische opname door motion detectie programmeerbare periode: 10 seconden, 1 minuut, 5 minuten, 10 minuten.In de modus opnemen door beweging detectie selecteerbaar is de functie op runtime of duur van 3 selecteerbare opnamekwaliteit lus (loop-modus): superieure, standaard, Economik.Maximale video resolutie: 1280 x 720 p als een AVI - bestand, 30 fps 2 soorten verlichting instelling. (Werkt met verschillende verlichtingsomstandigheden.)Ingebouwde LED - infrarood licht en LED wit licht (in dit model niet beschikbaar) LiPo - batterij (gebruiksduur tot 3 uur) opslagmedium: mini SDHC - kaart van 2-32 GB. (Snelle kaart!)Kan worden gebruikt als een PC - camera.Camerafunctie in de directe verbinding met de TV.2 USB-aansluiting voor snelle gegevensoverdracht.
1. Inleiding: Plaats gelieve eerst de geheugenkaart in de camera.(Gebruik alleen merk - kaarten van het geheugen met hoge snelheid voor een goede video kwaliteit en om te voorkomen dat storingen van de record.)Druk op de schakelaar (PWR) gedurende ca. 2 seconden. De blauwe LED oplicht en de trillingen worden weergegeven die de camera in de staat door - modus.Afhankelijk van het gebruikte geheugen wordt kaart die het enkele seconden tot de standaard - door modus duren kan weergegeven.Geen geheugenkaart is geplaatst of de kaart niet automatisch wordt opgespoord, de blauwe LED knippert.Zet in een geheugenkaart van de camera uit, dit geval instellen of verwijderen van de kaart ingevoegd. Controle van de kaart, ook de opmaak en plaats deze opnieuw. Herhaal de macht.
2. Modus - schakelen na bevestiging op-pers u alstublieft kort de "mode"-toets. (zie afbeelding hierboven)Met elke knop pers beurt naast een modus. Er zijn 4 modi.1. Manual video-opname op de tribune door wijze. (blauwe LED licht op)2. Handmatige foto in stand-by modus. (rode LED brandt)3. Motion sensor gestuurde video-opname (blauw + gele LED licht op) 4. motion sensor gecontroleerd foto (rood + gele LED licht op) de camera verslagen elke switch via korte trillen en de weergave van LED-.Moet de trillingen en de LED - display wordt niet onmiddellijk volgen de aanraking van een knoop, drukt u op de knop kunt u niet opnieuw. Het is mogelijk dat de camera alleen gegevens worden opgeslagen en wordt vervolgens de schakeloptie weergegeven.U kunt donkerder de lens in te schakelen in de motion sensor gestuurde modus om het proces te versnellen.
3. Video Aufnahme
Im manuellen Videomodus drücken Sie kurz den „EXE“ Taster. (siehe Bild oben) Die Kamera zeigt die Aufnahme durch eine kurze Vibration an und die blaue LED blinkt langsam.
Erneutes drücken des „EXE“ Tasters beendet die Aufnahme. Die Kamera zeigt dieses durch eine 
kurze Vibration an und die blaue LED leuchtet konstant.
Die Kamera zeichnet ein Video für ca. 20 Minuten auf und speichert dann automatisch die Daten.
Danach wird die Aufnahme fortgesetzt.
Wenn die Speicherkarte voll ist, wird die Aufnahme automatisch beendet und die Kamera schaltet
sich nach ca. 3 Minuten ab.

4. Foto handmatige fotomodus druk kort op de "EXE" knop. (zie afbeelding hierboven)Na het indrukken trilt de knop die je houdt de camera nog steeds tot de camera.Wanneer de trillingen stopt wordt de record opgeslagen.De rode LED gaat af tijdens het opnemen.Als de geheugenkaart vol is, stopt de opname automatisch en de camera wordt uitgeschakeld na ongeveer 3 minuten.
5. Motion sensor gestuurde video-opname wanneer de camera in een slimme opnamemodus tikt de beweging sensor gestuurde video-opname is. Als de camera een bewegend object legt, is het voor 10 seconden (of de ingestelde tijd) begon met een opname en opgeslagen.Dit gebeurt automatisch, totdat de geheugenkaart vol is.In runtime modus, de camera uitgeschakeld.In de loop-modus, geschrapt de eerste opgeslagen gegevens (foto's en video's) en nieuw opgenomen. Instellingen zoals tijd en opnamefuncties (runtime of lus) kunnen worden gewijzigd.(Handmatige paragraaf 14 + 15)
6.Bewegungssensor gesteuerte Fotoaufnahme
Nach Einschaltung der Bewegungssensor gesteuerten Fotoaufnahme geht die Kamera in einen
Intelligenten Aufnahmemodus. Wenn die Kamera ein bewegliches Objekt erfasst, wird Automatisch eine Aufnahme gemacht und gespeichert
Dieses geschieht automatisch so lange, bis die Speicherkarte voll ist.
Im Laufzeitmodus schaltet die Kamera ab.
Im Loop-Modus werden die zuerst gespeicherten Daten ( Fotos und Videos ) gelöscht und neue Aufgezeichnet. 
Einstellungen wie Zeit und Aufzeichnungsmodi ( Laufzeit oder Loop ) können geändert werden.
( Bedienungsanleitung Punkt 14 + 15 )

7. Draai de LED verlichting op deze camera niet beschikbaar
8 camera cut-out handmatig en automatisch de blauwe LED door - modus de druk op een schakelaar knop ongeveer 2 seconden ingedrukt knippert om shut-off in de niveau 3 X en gaat uit. De camera trilt 2 X en schakelt uit.De camera schakelt automatisch uit, als: geheugenkaart volledige (loop-modus uitgeschakeld) lege batterij langer dan 3 minuten geen actie AV niet verbonden (PC-modus), de blauwe kabel en knippert de rode LED afwisselend shut-off.

9. Overdracht van foto's en video's zet de camera voordat u verbinding maakt met de computer uit.Sluit de camera aan op de computer. De camera is automatisch ingeschakeld.Afhankelijk van het besturingssysteem, de computer detecteert automatisch de camera en op het bureaublad, een map met de naam "DICM" wordt weergegeven. Hier, kunt u de foto's of video's, bekijken of op te slaan op uw computer.Hebt u op uw PC USB 1.1, sla je hun video's alleen op het bureaublad, voordat u de video's bekijken.

10 Gebruik als een PC - camera installeert u de software (download onder 'Bestanden' HD camera.) De naam met het achtervoegsel ".rar" ZIP map en opent met overwinning.(RAR) u overschakelt eerst de camera en sluit de kabel vervolgens met behulp van USB - naar de PC.Na een korte tijd, de PC de camera detecteert en verschijnt er een pictogram van "de camera" onder "Mijn computer".De camera kan worden geactiveerd door middel van "Camera" pictogram.

11 Het opladen sluit de camera via USB - kabel aan op de PC. De camera schakelt automatisch, de blauwe LED oplicht en blijft op een rode LED als controle naast de USB - poort van de camera laden. De batterij is opgeladen, de rode LED uitgeschakeld.De USB - kabels verbroken vanaf de PC, de camera wordt automatisch uitgeschakeld.(U kunt een 5V power oplader met USB - poort)11 Het opladen sluit de camera via USB - kabel aan op de PC. De camera schakelt automatisch, de blauwe LED oplicht en blijft op een rode LED als controle naast de USB - poort van de camera laden. De batterij is opgeladen, de rode LED uitgeschakeld.De USB - kabels verbroken vanaf de PC, de camera wordt automatisch uitgeschakeld.(U kunt een 5V power oplader met USB - poort)

12 Video-opname tijdens het opladen sluit u de camera lader (PC).De camera schakelt automatisch en schakelt automatisch de deelstaat - modus.De rode LED geeft aan opladen. De camera is nu klaar voor gebruik voor alle functies.12 Video-opname tijdens het opladen sluit u de camera lader (PC).De camera schakelt automatisch en schakelt automatisch de deelstaat - modus.De rode LED geeft aan opladen. De camera is nu klaar voor gebruik voor alle functies.

13 Directe verbinding met het TV - apparaat switch de TV - apparaat een.Met de AV - kabel aan op de camera verbinden met 2.5 mm plug.Nu sluit de AV - kabel met de TV - apparatuur. (Gele stekker = video, witte stekker audio =)Kies de juiste ingang op de TV - apparaat. (Sleep de gebruikershandleiding indien nodig uw TV - apparaat tarief) Schakeloptie een (derde knop van het oculair van gezien) de camera met de mode-knop. De camera maakt automatisch verbinding met het TV-menu van de camera. De rode en de blauwe LED oplichten op hetzelfde moment en afbeeldingen of video's weergeven.Druk op schakelaar-uit datum weergegeven in de afbeelding om te komen tot het TV-menu op het TV-menu knop (tweede) een paar seconden.Ga menu met de op off knop (eerste knop) op de datum van ingang. Selecteer uit (eerste knop) en bevestigen (tweede knop). Nu kunt u de camera uitschakelen en de kabel verbreken. Schakel de camera in de volgende keer dat de datum weer te geven is verborgen. In dit menu kunt u de datum instellen.

14 Bewegungsgesteuerter monitor modus schakelen de TV - apparaat een.Nu sluit de AV - kabel met de TV - apparatuur. (Gele stekker = video, witte stekker audio =)Kies de juiste ingang op de TV - apparaat. (Sleep de gebruikershandleiding indien nodig uw TV - apparaat tarief) Zet u (gezien vanaf de derde knop van het oculair) de camera met de modus-knop, opzetten van de camera "motion sensor gestuurde video opname" (blauw + gele LED licht) en sluit de stekker van de AV - kabel. 

Als u wilt krijgen in het TV-menu, drukt u op het TV-menu knop (tweede) een paar seconden.De monitor weergeeft dit patroon:                                                           

Bevestigen dat deze afbeelding ziet u korte met de middelste knop "Exe" het scherm:Bevestigen dat deze afbeelding ziet u korte met de middelste knop "Exe" het scherm:

Ga met de knop "achteruit" (LED) naar "Set" en bevestig binnenkort met de middelste knop "Exe".De monitor weergeeft dit patroon:

Datum en tijd via korte druk op de aan / uit-bieden. -Knoppen en bevestigen door op de middelste knop "Exe".5. Frequentie instellen de LED - verlichting in deze camera niet beschikbaar 6 formaat video - output signaal set: wanneer u de directe verbinding met het TV - apparaat, moet u de juiste parameters in het programma (NTSC / PAL) een duidelijk beeld te krijgen.De monitor weergeeft dit patroon:

7. Instellen van de taal: Engels / vereenvoudigd Chinees het scherm toont dit beeld:

8. Systeem reset: annuleren / uitvoeren als u herstellen van het systeem (reset wilt) u in de Setup onder sys selecteert. Reset "Execute" en bevestig met een korte druk op de knop "exe".De monitor weergeeft dit patroon:

16 Tijdinstelling via PC installeren op de PC de camera-driver (hobby koning / HD vleugel camera / bestanden) Schakel de camera uit en sluit de camera via USB - kabel aan op de PC.Zet een camera.U maakt in de "Root directory van de micro SD - kaart een nieuwe folder"time.txt"." Inhoud van de map is de datum en tijd in de volgende volgorde: 2012.01.25 10: 45: 23N de ruimte tussen de datum en tijd niet vergeet.             JJJJ.MM.tt de "N" achter de tijd voorkomt dat de HD camera de tijd uitgeschakeld.17 Reset systeem zet de camera een en druk op de reset - knop. De camera wordt uitgeschakeld.Het systeem wordt teruggesteld nadat hernieuwde kracht.